/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//　area_build_modelフォルダ内コンバート環境ドキュメント
//
//																		岩澤　幸
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◆概要
　src\fielddata\areadata_area_build_modelフォルダ内には各エリア内で使用される
配置モデルデータのコンバート環境が整えられています。
　具体的には、以下のファイルをコンバート＆生成します。
	・エリア配置モデルリストプログラム読み込み用バイナリファイル(*.dat)
	・エリア配置モデルリストmaya用テキストファイル(*.blf)
	・エリア配置モデルテクスチャセット

　この環境は上位のareadataフォルダ及びbuild_modelフォルダのデータに依存します。
また、この環境はグラフィッカー自身で管理＆コンバート＆反映を行えるように
設計されています。

◆ファイル依存関係

　●依存フォルダ
	../area_data
	../../build_model

　●area_build_modelフォルダのコマンドに必要で他環境で生成されるもの
	
	../abmlst_files -> areadataフォルダで生成されるエリア配置モデル管理表名のリスト
	../../build_model/build_model.xls ->　build_modelフォルダに格納されている配置モデル管理表


★エリア名+o+.xls　エリア配置モデルリスト

　エリア配置モデルリストでは、そのエリアで使用する配置モデルを指定させます。
それぞれのエリアでは、このエクセル表に記述された配置モデルだけが利用可能です。
1エリアで指定出来る配置モデルに数的な制限はありませんが、利用する配置モデルに
使用されているテクスチャの合計サイズには70kbyte制限があるため、実質幾つでも
指定可能なわけではありません。
　1エリアに登録された配置モデルのテクスチャ合計サイズが70kbyteを越えた場合、
コンバート時にエラーが通知されたコンバートが中断されます。
この場合、配置モデル自体のテクスチャサイズを削るか、登録モデル数を減らすことで
対処してください。


　このエクセル表はグラフィックが作成＆管理＆コンバートします。

　フォーマット
　<NO>
	表を見やすくするためのナンバリングです。コンバート後のデータには反映されません。

　<stringID>
	src\fielddata\build_model\build_model.xls　配置モデル管理表に登録されている
	配置モデル識別IDを記述します。この欄に登録された配置モデルを該当エリアに
	配置することが出来ます。識別IDから配置モデル絶対ID等を検索するために
	配置モデル管理表のデータを必要とします。

	build_model.xlsについては別途build_model_doc.txtを参照してください。

　<コメント>
	表を管理しやすくするためのコメント欄です。コンバート後のデータには反映されません。


★データ処理
　このフォルダはareadataフォルダ及びbuild_modelフォルダのリソースに
　依存しています。このフォルダでmakeコマンドを実行する前に
　areadata及びbuild_modelフォルダでのmakeを実行する必要があります。


　このフォルダのmakeコマンドでは以下の処理が実行されます

　<csvコンバート>
	フォルダ内に格納された各エリアの配置モデル指定表xls　"エリア名"o.xlsを
	カンマ区切りテキストにコンバートします

　<モデルリストコンバート>
	配置モデル管理表と配置モデル指定表のデータから実際にプログラムに読み込む
	２種の配置モデルリストデータを作成します

	　*.dat	DPプログラムに読み込むエリア配置モデルリストバイナリ
	　*.blf	mayaツールに読み込むエリア配置モデルリストテキスト

　<モデルリストアーカイブ>
	前工程で出力した配置モデルリストバイナリをひとつのアーカイブファイルにまとめます。

　<エリア配置モデルテクスチャセット生成>
	tex_mag.exe(imdテクスチャマージツール)を用いて、各エリアの配置モデル描画に必要な
	テクスチャセットを生成します。
	具体的には、各エリアに登録された配置モデルimd内のテクスチャ情報を収集し
	エリアごとにひとつのテクスチャセットimdファイルにマージ、nsbtx形式にコンバート後
	アーカイブファイルにまとめるまでの工程を行います。

	vram容量制限のため、ひとつのテクスチャセット内のテクスチャ合計サイズは70kbyte
	以下に制限をかけています。
	マージ実行中にサイズオーバーを起こした場合、makeは中断されます。
	サイズオーバーの際にはテクスチャ一枚一枚の容量を削減するか、そのエリアに使用登録する
	配置モデルの数を減らすことで対処してください。




