/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// area_map_texフォルダ：マップデータアーカイブ生成環境ドキュメント
//																06.09.29 岩澤　幸
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◆概要
　src\fielddata\area_map_texフォルダ内には各エリアの3D地形テクスチャセットを
nsbtx形式にコンバート、アーカイブするための環境が整っています。
　地形用テクスチャセットは各エリアに対して最大2セット登録することができます。

　地形用テクスチャセットは各エリアに対して最大2セット登録することができます。
　2セットの内訳は複数のエリアで利用され主だった地形を構成する「レギュラーテクスチャセット」と、
各エリア固有の「ゲストテクスチャセット」です。
　例えば、Area01のレギュラーセットにはシンオウフィールドの基本テクスチャ群が含まれ、
ゲストセットにはコトブキなど街専用のテクスチャ群が含まれているといった具合です。

　レギュラーとゲストが両方登録されているエリアでは、指定された2つのテクスチャセットを
コンバート時にtex_mag.exe[imdテクスチャマージツール]でマージし、一つのimdに統合した後で、
g3dcvtrにてnsbtxに変換しています。
　レギュラーしか持たないエリアでは、レギュラーセットをそのままnsbtx変換して利用します。


◆ファイル依存関係

　●依存フォルダ
	../area_dataフォルダ

　●area_map_texフォルダのコマンドに必要で他環境で生成されるもの
	../area_table.txt	area_table.xlsのcsvコンバートファイル


◆データ処理
　../areadata/area_table.xls(エリア管理表)に記述された内容に従って
3D地形用のテクスチャアーカイブリストを作成。tex_mag.exe(imdテクスチャマージツール)
を用いて常駐・非常駐テクスチャをマージした上で、nsbtxに変換、アーカイブします

